Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Schimbare balans de alb

## Schimbare balans de alb

Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi să utilizaţi balansul de alb selectat ca valoare de bază şi să aplicaţi valoarea de corectare setată pentru a schimba culoarea şi a înregistra o imagine.

1. MENU (Schimbare balans de alb) modul dorit

- Atunci când utilizaţi această setare pentru prima dată, fixaţi valoarea de corectare la [Reglare valoare modificare].

| (Dezactivat) | Nu utilizează [Schimbare balans de alb].
| (Activat) | Utilizează [Schimbare balans de alb].
| (Reglare valoare modificare) | Setează valoarea de corectare. Dacă setaţi o valoare de corectare, [Schimbare balans de alb] va fi setată automat la [Activat].

### Setaţi valoarea de corectare pentru Schimbare balans de alb

1. MENU (Schimbare balans de alb) [Reglare valoare modificare]

Setaţi valoarea de corectare cu /// de pe butonul de comandă.

Butonul de comandă | Acţiune
/ | G (Verde) şi M (Magenta) asigură reglaje fine, cum ar fi cele obţinute printr-un filtru de corectare a culorii (CC).
/ | B (Albastru) şi A (Chihlimbariu) asigură o reglare fină a temperaturii culorii.

- Dacă fixaţi [Schimbare balans de alb] la [Activat] pentru valoarea de corectare setată anterior, aceasta poate fi reactivată.

Observaţii

- Cu [Setează o apăsare], setarea devine [Dezactivat].

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Sus