Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Фильтр нейтральной плотн. (внутренний фильтр нейтральной плотности)

## Фильтр нейтральной плотн. (внутренний фильтр нейтральной плотности)

Использование фильтра нейтральной плотности позволяет сократить количество света, попадающего в фотоаппарат, примерно на 1/8, замедлить скорость затвора и уменьшить экспозицию. Это позволяет получить очень эффектные снимки, например, сцены текущей воды и водопадов.
Фильтр нейтральной плотности можно использовать в случае установки фотоаппарата в режим (Автопрограмма), (Съемка с приоритетом скорости затвора), (Съемка с приоритетом диафрагмы) и (Съемка с ручной экспозиц.).

1. MENU (Внутренний фильтр нейтральной плотности) нужный режим

| (Авто)* | Автоматическое включение/выключение фильтра нейтральной плотности в зависимости от режима съемки и освещенности.
| (Выкл) | Фильтр нейтральной плотности не используется.
| (Вкл) | Фильтр нейтральной плотности используется всегда.

* Если опцию [Авто] выбрать невозможно, по умолчанию будет установлена опция [Выкл].
В начало страницы