Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > Manual Focus

## Manual Focus

Zaostrovanie môžete nastaviť manuálne pomocou krúžka manuálneho nastavenia.

1. Prepínač zoom/zaostrovanie nastavte na MF.

1. Otočte krúžok manuálneho nastavenia.

A: Zaostrenie na pozadie
B: Zaostrenie na popredie

- Ak pri nastavovaní zaostrenia stlačíte tlačidlo FOCUS, zobrazenie sa približne 7-krát zväčší, aby sa uľahčilo zaostrenie.

Poznámky

- Ak sa nastaví veľmi malá vzdialenosť zaostrenia, na zábere sa môžu zobraziť prach alebo otlačky prstov nachádzajúce sa na objektíve. Objektív utrite mäkkou handričkou, atď.

- Rozsah vzdialenosti zaostrenia je obmedzený podľa miery priblíženia prostredníctvom zoomu.

- Po zmene spôsobu zaostrovania sa nastavená vzdialenosť manuálneho zaostrovania zruší.

- Údaj o nastavení vzdialenosti uvedený v režime manuálneho zaostrovania je približný. Ak objektív namieríte hore alebo dole, chyba sa zväčší.

- Pri použití režimov snímania alebo nastavení, ktoré neumožňujú nastavenie zaostrenia pomocou krúžka manuálneho nastavenia, režim zaostrovania sa automaticky prepne do (Multi AF), aj keď je prepínač zoom/zaostrovanie nastavený na MF, pričom sa na displeji zobrazí .

- Zaostrenie sa nedá nastaviť pomocou krúžka manuálneho nastavenia za nasledujúcich podmienok:

- Keď je samospúšť nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]

- Keď je funkcia snímania úsmevu [On]

- Niektoré funkcie sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Funkcie, ktoré sú v niektorých režimoch snímania REC nedostupné“. [Detaily]

Súvisiaca téma
Kontrola manuálneho zaostrenia
Späť na začiatok