Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > ISO

## ISO

Upravuje svetelnú citlivosť, keď je fotoaparát nastavený na snímanie s manuálnym nastavením expozície, do režimu Program Auto alebo do režimu (Advanced Sports Shooting) pri výbere scény. Nastaví sa citlivosť pomocou ovládacieho tlačidla v režime snímania s manuálnym nastavením expozície.

1. Stlačením otočného ovládača zvoľte citlivosť ISO.

1. Otočením otočného ovládača zvoľte požadovanú hodnotu.

| (Auto) | Nastaví citlivosť ISO automaticky.
| ///// | Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).

Číselná hodnota citlivosti ISO vo vyššie uvedenej tabuľke je reprezentatívna hodnota.
Otočením otočného ovládača sa zvyšuje alebo znižuje citlivosť ISO v prírastkoch po 1/3 nasledovne:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Úprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
Tipy pre predchádzanie rozmazaniu záberov
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený stabilne, objekt sa počas expozície pohne, takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný. Chvenie fotoaparátu sa tlmí automaticky, avšak táto funkcia nedokáže účinne obmedziť rozmazanie záberu snímaného objektu. K rozmazaniu záberu snímaného objektu často dochádza pri slabom osvetlení alebo pri nízkej rýchlosti uzávierky.
V takomto prípade pri snímaní využite nižšie uvedené tipy.

- Zvoľte vyššiu citlivosť ISO tak, aby bola rýchlosť uzávierky vyššia.

- Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény.

Poznámky

- Nie je možné zvoliť [Auto], keď je fotoaparát nastavený do režimu snímania s manuálnym nastavením expozície. [ISO 100] je pôvodné nastavenie.

- Môžete zvoliť len z [ISO AUTO], [ISO 100] až [ISO 800], keď je režim snímania nastavený na režim sekvenčného snímania alebo na režim snímania s gradáciou expozície.

- Niektoré funkcie sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Funkcie, ktoré sú v niektorých režimoch snímania REC nedostupné“. [Detaily]

Súvisiaca téma
Používanie otočného ovládača
Späť na začiatok