Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > Burst/Bracket

## Burst/Bracket

Ako režim snímania môžete zvoliť snímanie odozvy snímača na svetlo, sekvenčné snímanie (Burst) alebo snímanie s gradáciou expozície (Bracket).

1. Stlačte (Burst Settings) na ovládacom tlačidle.

1. Zvoľte požadovaný režim pomocou ovládacieho tlačidla.

| (Single) | Fotoaparát bude snímať po jednom zábere.
| (Burst) | Po zatlačení spúšte fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii.
| (Bracket) | Fotoaparát nasníma sériu 3 záberov, každý s inými nastaveniami.

Poznámky

- [Flash] je nastavené na [Off].

- Pri snímaní so samospúšťou sa nasníma séria 10 záberov, ak sa zvolí [Burst] a séria 3 záberov, každý s odlišnými nastaveniami, ak sa zvolí [Bracket].

- Keď sa zvolí [Burst], pre prvý záber sa nastavia [Focus], [White Balance] a [EV ], pričom sa tieto nastavenia použijú aj pre ostatné zábery.

- Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplnia vnútorná pamäť či pamäťová karta, režim snímania záberov v slede sa zastaví.

- Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA].

- Niektoré funkcie alebo položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Funkcie nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“ [Detaily] a v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

Súvisiaca téma
Burst Shooting Interval
Bracket Setting
Späť na začiatok