Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania statických záberov > Program Auto

## Program Auto

Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Program Auto).

1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Poznámka

- Niektoré funkcie alebo položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Funkcie nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“ [Detaily] a v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

### Posun programu

Môžete zmeniť kombináciu clony (hodnoty F) a rýchlosti uzávierky so zachovaním pevného nastavenia expozície, keď je blesk nastavený na [Off].

1. Stlačte otočný ovládač.

1. Otočte otočný ovládač.

„“ na displeji sa zmení na „ “ a režim snímania sa zmení na posun programu.

1. Otočením otočného ovládača zvoľte kombináciu clony (hodnoty F) a rýchlosti uzávierky.

Nastavenie hodnoty EV alebo ISO môžete vykonať pomocou otočného ovládača.

1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Ak chcete zrušiť posun programu, otočte otočný ovládač, čím sa indikácia vráti k „“.
Poznámky

- Kombinácia hodnoty clony a rýchlosti uzávierky sa nedá posunúť, keď sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice.

- V závislosti od jasu prostredia je možné, že posun programu nebude nutné použiť.

- Otočný prepínač režimov nastavte na iný režim ako „“ alebo vypnite napájanie, aby ste zrušili nastavenie, ktoré ste vykonali.

- Keď sa jas zmení, clona (hodnota F) a rýchlosť uzávierky sa zmenia tiež, pričom sa miera posunu zachová.

- Po zmene nastavenia režimu blesku sa posun programu zruší.

Súvisiaca téma
Používanie otočného ovládača
Späť na začiatok