Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > Kontrola manuálneho zaostrenia

## Kontrola manuálneho zaostrenia

Ak v režime manuálneho zaostrovania stlačíte tlačidlo FOCUS, zobrazenie sa zväčší približne 7-krát, čo umožní kontrolu zaostrenia.

1. Prepínač zoom/zaostrovanie nastavte na MF.

1. Stlačením tlačidla FOCUS zväčšíte záber.

Po každom stlačení tlačidla FOCUS sa bude miera priblíženia prostredníctvom zoomu meniť nasledovne:
Plné zobrazenie Približne ×7 Plné zobrazenie

1. Skontrolujte a nastavte zaostrenie.

1. Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

Kontrola manuálneho zaostrenia sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice zruší.
Poznámky

- Hodnoty rýchlosti uzávierky a expozície sa nedajú meniť pri kontrole manuálneho zaostrenia. Bezprostredne pred snímaním sa znovu odmeria úroveň osvetlenia a nastaví sa expozícia.

- Snímaný záber sa zobrazí so správnou úrovňou osvetlenia bez ohľadu na určenú expozíciu. Kompenzácia expozície sa v zobrazenom zábere neprejaví, prejaví sa však v nasnímanom zábere.

- Počas zväčšeného zobrazenia môžete snímať fotografie, ak stlačíte tlačidlo spúšte, fotoaparát však nasníma celý zobrazený záber.

- Funkcie rozpoznania tváre a snímania úsmevu sa nedajú použiť.

Späť na začiatok