Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder kameran tillsammans med en dator > Hur man använder mjukvaran > ”PMB (Picture Motion Browser)”

## ”PMB (Picture Motion Browser)”

- Med hjälp av ”PMB” går det att importera bilder som är tagna med kameran till en dator och titta på dem på datorskärmen. Anslut kameran till datorn via USB och klicka på [Importera].

- Det går att exportera bilder från datorn till ett minneskort och spela upp dem på kameran. Anslut kameran till datorn via USB och klicka på [Exportera] [Enkel export (PC-synk)] på [Hantera]-menyn, och klicka sedan på [Exportera].

- Det går att lagra och skriva ut bilder med datum.

- Det går att se bilder som är lagrade på datorn efter tagningsdatum med hjälp av en kalender.

- Det går att korrigera stillbilder (röda ögon, osv.) och ändra tagningsdatumet och tagningstiden.

- Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor och DVD-Video-skivor från filmer i [AVCHD-visning]-format som importerats till en dator. (Internet-anslutning krävs den allra första gången man skapar en Blu-ray-skiva eller DVD-Video-skiva.) Filmer som är inspelade med bildkvaliteten inställd på [AVC HD 28M (PS)] går dock inte att lagra på en skiva med samma kvalitet. Omvandla först filmen med hjälp av ”PMB” innan du lagrar den på en skiva. Det går inte att skapa DVD-skivor eller AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [AVC HD 24M (FX)]-format. Spara filmer i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet på Blu-ray-skivor.

- Det går att ladda upp bilder till en nättjänst. (Detta kräver internetanslutning.)

- Du kan importera foton och filmer som är lagrade med information om platsen och tagningsriktningen till en dator, och sedan titta på dem tillsammans med en karta där tagningsplatserna visas (gäller endast DSC-HX100V).

- Se (PMB-hjälp) för närmare detaljer.

- Filmer i [AVCHD-visning]-format är filmer som är inspelade med punkten [Filmformat] inställd på [AVCHD 60i/60p] (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive [AVCHD 50i/50p] (för 1080 50i-kompatibla apparater).

Tillbaka till överst