Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Tagningsinställningar > Knappen Anpassa

## Knappen Anpassa

Används för att ställa in CUSTOM-knappen på funktioner som används ofta.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Knappen Anpassa] önskat läge

| AEL | Används för att låsa/låsa upp AE-låset
| Vitbalans | Används för att ställa in vitbalansen.
| ND-filter | Används för att ställa in ND-filtret
| Mätmetod | Används för att ställa in mätmetoden.
| Leendeavkänning | Används för att ställa in leendeavkänningsfunktionen.

Observera

- CUSTOM-knappen går inte att använda i det enkla läget.

Hur man använder AE-låset

- När AE-låset används fixeras ljusmätarvärdena som används för att ställa in exponeringen. Denna funktion är praktisk när man vill ta flera bilder utan att ändra exponeringen, eller välja en exponering som inte är kompatibel med den punkt som skärpan är inställd på.
  Varje gång man trycker på CUSTOM-knappen ändras AE-låset på följande sätt:
  AE-låset låst AE-låset upplåst AE-låset låst
  Det kan dock hända att AE-låset låses upp när man utför andra manövrer som t.ex. trycker eller vrider på inställningsratten.

- AE-låset går bara att använda tillsammans med CUSTOM-knappen.

Tillbaka till överst