Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > ND Filtre (İç ND filtresi)

## ND Filtre (İç ND filtresi)

ND filtresi kullanılması fotoğraf makinesine giren ışık miktarının 1/8 kadar eksiltilmesini, örtücü hızının düşürülmesini ve pozlamanın azaltılmasını sağlar. Bu, akan su ve çağlayan gibi sahnelerin çok etkili biçimde çekilmelerini sağlar.
ND filtresi fotoğraf makinesi (Program Otomatik), (Deklanşör Hızı Öncelikli Çekim), (Diyafram Öncelikli Çekim) ve (Manuel Pozlandırmalı Çekim) modlarına ayarlandığı zaman kullanılabilir.

1. MENU (İç ND filtresi) istenilen mod

| (Otomatik)* | Çekim moduna ve parlaklığa göre, ND filtresi otomatik olarak açılır/kapanır.
| (Kapalı) | ND filtresi kullanılmaz.
| (Açık) | ND filtresi her zaman kullanılır.

* [Otomatik] seçilemediği zaman, varsayılan ayar [Kapalı]dır.
En üste geri dön