Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > GPS (sadece DSC-HX100V)

## GPS (sadece DSC-HX100V)

Fotoğraf makinesi GPS sinyali almıyor.

- [GPS ayarı]nı [Açık] olarak ayarlayın. [Ayrıntılar]

- Fotoğraf makineniz engellerden dolayı GPS uydularından radyo sinyalleri alamıyor olabilir.

- Yer bilgisini doğru şekilde üçgenleme kurup çözümleyebilmesi için, fotoğraf makinenizi açık bir alana getirip yeniden açın.

Yer bilgisinde aşırı hata.

- Hata marjı çevredeki binalara, zayıf GPS sinyallerine, vs. bağlı olarak en fazla birkaç yüz metre olabilir

Nirengi kurmak [GPS desteği verileri] içe alınmış olmasına rağmen zaman alıyor.

- [Tarih ve Saat Ayarı] yapılmamış veya ayarlanmış olan zamandan büyük ölçüde sapılmış. Tarihi ve saati doğru ayarlayın. [Ayrıntılar]

- GPS yardım verilerinin geçerlilik süresi bitmiş. GPS yardım verilerini güncelleyin. [Ayrıntılar]

- GPS uydularının konumları sürekli değiştiği için, konuma ve fotoğraf makinesini kullandığınız zamana bağlı olarak, konumu belirlemek uzunca bir süre alabilir veya alıcı konumu belirleyemeyebilir.

- “GPS”, GPS uydularından alınan radyo sinyallerinden nirengi oluşturma (üçgenleme) yoluyla coğrafi konumu belirlemek için bir sistemdir. Fotoğraf makinesini, radyo sinyallerinin engellendiği veya yansıtıldığı, binalar veya ağaçlar tarafından çevrili gölgelik bir yer, vb. gibi yerlerde kullanmaktan kaçının. Fotoğraf makinesini açık havada kullanın.

Konum veya yön bilgisi kaydedilmedi.

- Video çekerken çekim yönü kaydedilmez.

- GPS konum bilgisi taşıyan videoları bilgisayarınıza almak için “PMB” yazılımını kullanın.

Pusula bilgisinde aşırı hata.

- Fotoğraf makinesini bir manyetik kaynağın veya metalin çok yakınında bulundurmayın.

En üste geri dön