Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (İzleme) kullanımı > MENU öğeleri (İzleme) > Slayt gösterisi

## Slayt gösterisi

Sürekli Kayıttan Gösterim
Müzikli slayt gösterisi
Görüntüler otomatik olarak peş peşe ekrana getirilir.

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine basın.

1. MENU (Slayt gösterisi) istenilen slayt gösterisi kontrol düğmesi üstünde

(Sürekli Oynatma) | Ekrandaki görüntüden itibaren slayt gösterisi başlatır. Slayt gösterisi başlangıç görüntüsünden bir önceki görüntüde sona erer.
(Müzikli slayt gösterisi) | Hareketsiz görüntüleri efektler ve müzik eşliğinde sırayla ekrana getirir.

Not

- [İzleme Modu] [Klasör görnümü (MP4)] veya [AVCHD grünümü] seçeneğine ayarlandığı zaman, [Slayt gösterisi] kullanılamaz.

### Sürekli Kayıttan Gösterim

1. Kontrol düğmesiyle ekrana getirmek istediğiniz görüntüyü seçin.

1. MENU (Slayt gösterisi) [Sürekli Oynatma]

Kontrol düğmesi | Etki
| Durdurma
| Ekran ayarlarını yapar.
| Ses şiddeti kontrol ekranını gösterir. Kontrol düğmesinde / ile ses şiddetini ayarlayın. Ses şiddeti kontrol ekranını kapatmak için düğmesine basın.
| Önceki görüntüyü ekrana getirir.
| Sonraki görüntüyü ekrana getirir.

Sürekli kayıttan gösterim sırasında panoramik görüntülerin görüntülenmesi
Tüm panoramik görüntü 3 saniye görüntülenir.
tuşuna basarak panoramik görüntüyü kaydırabilirsiniz.

### Müzikli slayt gösterisi

1. MENU (Slayt gösterisi) [Müzikli slayt gösterisi] kontrol düğmesi üstünde

Ayar ekranını gösterir.

1. İstediğiniz bir ayarı seçin.

1. [Başla]

1. Slayt gösterisini bitirmek için düğmesine basın.

Not

- [Müzikli slayt gösterisi] aşağıdaki görüntüler için kullanılamaz:

- Panoramik görüntüler

- [Standart] veya [Geniş] boyutta kaydedilmiş 3D görüntüler

Oynatma Seçimi Gösterilecek görüntü grubunu seçer. Görüntüleri kaydetmek için dahili bellek kullanıldığı zaman ayar, [Klasör] olarak belirlenir.
| Tümü | Sırayla tüm görüntülerden bir slayt gösterisi yapar.
| Bu tarih | İzleme modu [Tarih Görünümü] olduğu zaman, seçilmiş olan tarih aralığındaki görüntülerin bir slayt gösterisini yapar.
| Klasör | Klasör Görünümünde seçilmiş olan klasördeki görüntülerin slayt gösterisini yapar.

Efektler Slayt gösterisi için kayıttan gösterme hızını ve atmosferini seçin. Bir videonun oynatılma süresi uzunsa, bu videodan bir görüntü alınır ve ekranda gösterilir.
| Basit | Görüntü geçişini önceden ayarlanmış aralıkta yapan basit bir slayt gösterisi. Kayıttan gösterme aralığını [Aralık] ile ayarlayarak görüntüleriniz keyfine sonuna kadar varabilirsiniz.
| Nostaljik | Video sahnesi atmosferini yeniden yaratan havalı bir slayt gösterisi.
| Havalı | Orta tempoda ilerleyen zarif bir slayt gösterisi.
| Aktif | Aktif sahnelere uygun yüksek tempolu bir slayt gösterisi.

Müzik Slayt gösterileri sırasında oynatılacak müziği belirler. Birden fazla arkaplan müzik parçası seçebilirsiniz. Ses şiddeti kontrol ekranını açmak için kontrol düğmesi üstündeki tuşuna basın, ardından / tuşuna basarak ses şiddetini ayarlayın.
| Müzik1 | [Basit] slayt gösterisi için varsayılan ayar.
| Müzik2 | [Nostaljik] slayt gösterisi için varsayılan ayar.
| Müzik3 | [Havalı] slayt gösterisi için varsayılan ayar.
| Müzik4 | Bir [Aktif] slayt gösterisi için varsayılan ayar.
| Sessiz | Müzik kullanmaz.

Not

- Videolar sessiz oynatılır.

Aralık Ekran değiştirme aralığını ayarlar. [Efektler] olarak [Basit] seçilmezse ayar, [Otomatik] olarak belirlenir.
| 1 sn | [Basit] slayt gösterisi için görüntü geçiş aralığını ayarlar.
| 3 sn
| 5 sn
| 10 sn
| Otomatik | Aralık, seçilen [Efektler] öğesine uygun olarak ayarlanır.

Arkaplan müziğinin seçilmesi
CD’lerinizdeki istediğiniz müzik dosyasını veya MP3 dosyalarını slayt gösterisi sırasında oynatılmak üzere fotoğraf makinesine aktarabilirsiniz. Müzik aktarmak için bilgisayarınıza “Music Transfer” yazılımını (ürünle verilir) kurun. [Ayrıntılar]

- Fotoğraf makinesine dörde kadar müzik parçası kaydedebilirsiniz. (Önceden ayarlanmış 4 parça (Müzik1 – Müzik4) aktardıklarınızla değiştirilebilir.)

- Fotoğraf makinesinin müzik oynatımı için her bir müzik dosyasının maksimum uzunluğu yaklaşık 5 dakikadır.

- Dosyanın hasarlı olması veya başka sorunlar nedeniyle müzik dosyasını oynatamazsanız [Müziği Boşalt] [Ayrıntılar] işlemini yapın ve müziği yeniden aktarın.

İlgili Konu
“Music Transfer”
“PMB” ve “Music Transfer” uygulamasını kurma (Windows)
“Music Transfer” uygulamasını kurma (Macintosh)
En üste geri dön