Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Перевірка ручного фокусування

## Перевірка ручного фокусування

Якщо під час фокусування вручну натиснути кнопку FOCUS, зображення збільшиться приблизно у 7 разів, що дає можливість підтвердити фокус.

1. Встановіть перемикач масштабу/фокуса у положення MF.

1. Щоб збільшити зображення, натисніть кнопку FOCUS.

Щоразу після натиснення кнопки FOCUS шкала масштабування змінюється таким чином:
повне відображення приблизно ×7 повне відображення.

1. Потрібно перевірити і налаштувати фокус.

1. Повністю натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Якщо натиснути кнопку спуску до половини, перевірка ручного фокусування припиняється.
Примітки

- Коли виконується перевірка ручного фокусування, значення витримки та експозиції змінити неможливо. Безпосередньо перед зйомкою інтенсивність світла вимірюється ще раз і встановлюється значення експозиції.

- Незалежно від визначеної експозиції зображення відображається із належною яскравістю. Компенсована експозиція на зображенні не відображається, проте вона буде відображена на записаному зображенні.

- Незважаючи на те, що зображення збільшено, знімки можна робити натисненням кнопки спуску, проте фотоапарат виконає запис усього відображуваного зображення.

- Функції розпізнавання обличчя та спуску в момент посмішки недоступні.

Нагору