Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Використання фотоапарата з комп’ютером > Використання програмного забезпечення > «PMB (Picture Motion Browser)»

## «PMB (Picture Motion Browser)»

- «PMB» дає змогу імпортувати зображення з фотоапарата на комп’ютер. Встановіть USB-з’єднання між фотоапаратом і комп’ютером і клацніть пункт [Import].

- Зображення з комп’ютера можна експортувати на карту пам’яті та переглядати на фотоапараті. Встановіть з’єднання USB між фотоапаратом і комп’ютером, у меню [Manipulate] виберіть пункти [Export] [Easy Export (PC Sync)] і натисніть [Export].

- Програма дає змогу зберігати та видруковувати зображення із зазначеною датою.

- Збережені на комп’ютері зображення можна відображати за датою зйомки в режимі календаря.

- Фотознімки можна коригувати (зменшувати ефект «червоних очей» тощо), а також змінювати дату та час зйомки.

- Відеофайли у [Перегл. AVCHD], імпортовані на ПК, можна записувати на диски у форматах Blu-ray, AVCHD або DVD-відео. (Коли запис диска Blu-ray або DVD-Video виконується вперше, необхідне з’єднання з Інтернетом). Однак відеофайли, записані з якістю зображення [AVC HD 28M (PS)], не можна записати на диск у такій же якості. Перед збереженням на диск конвертуйте зображення за допомогою програми «PMB». DVD-диски або диски AVCHD неможливо створити з відеофайлів, записаних із якістю [AVC HD 24M (FX)]. Зберігайте відеофайли якості [AVC HD 24M (FX)] на дисках Blu-ray.

- Зображення можна завантажувати в мережеві сервіси. (за наявності підключення до Інтернету).

- Фотографії та відеофайли із записаною інформацією про місцезнаходження та напрям зйомки можна імпортувати на комп’ютер та переглядати їх із картою, на якій позначено місця зйомки (лише для DSC-HX100V).

- Докладніше про всі можливості програми див. у розділі (PMB Help).

- Відеофайли у [Перегл. AVCHD] – це відеофайли, під час зйомки яких для параметра [Формат відео] було встановлено значення [AVCHD 60i/60p] (для пристроїв із підтримкою формату 1080 60i) або [AVCHD 50i/50p] (для пристроїв із підтримкою формату 1080 50i).

Нагору