Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Зйомка з пріоритетом витримки затвора

## Зйомка з пріоритетом витримки затвора

Знімати фотографії можна після налаштування витримки вручну.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Зйомка з пріоритетом витримки затвора).

1. Натисніть поворотний перемикач.

1. Щоб вибрати значення витримки, повертайте поворотний перемикач.

Виберіть значення витримки від 1/4000 до 30 секунд.
За допомогою поворотного перемикача можна встановити значення EV або ISO.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Примітки

- Якщо витримка коротка, інтенсивність світла від спалаху може виявитися недостатньою, навіть якщо він спрацює.

- Якщо за вибраних налаштувань не вдається отримати належну експозицію, коли кнопку спуску натиснути до половини, індикатори налаштувань на екрані миготітимуть. В таких умовах здійснювати зйомку можна, проте рекомендовано ще раз виконати налаштування спалаху.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Діапазон налаштування витримки
Прибл. ×1,3
Прибл. ×30

- Витримка тривалістю в одну секунду або більше позначається як [˝], наприклад, 1˝.

- Якщо витримка довга, рекомендовано використовувати штатив для уникнення ефекту вібрації.

- У разі вибору довгої витримки для обробки даних потрібно більше часу.

- Коли витримка стає довшою за певне значення, з метою зменшення шумів зображення автоматично вмикається функція довгої витримки зі зменшенням шумів, і на екрані з’являється позначка .

Про витримку
Якщо встановити коротшу витримку, рухомі об’єкти зйомки, наприклад люди, які біжать, автомобілі, бризки води тощо, наче зупиняються.
Якщо вибрати довшу витримку, з’являються сліди пересування об’єктів, схожі на течію річки. Можна знімати більш природні яскраві зображення.
Нагору