Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Демонстр. режим

## Демонстр. режим

Можна встановити відображення демонстраційного ролика про функцію спуску в момент посмішки або відтворення відео у [Перегл. AVCHD]. Якщо демонстрацію не потрібно переглядати, встановіть значення [Вимк.].

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Демонстр. режим] потрібний режим

| Дем. режим1 | Відбудеться демонстрація функцій зйомки.
| Дем. режим2 | Автоматичний запуск демонстрації режиму спуску в момент посмішки, після того, як упродовж 15 секунд не виконується жодної дії.
| Дем. режим3 | Якщо фотоапарат під'єднано до телевізора високої чіткості та протягом визначеного часу не виконується жодної дії, автоматично запуститься демонстраційний ролик про відтворення відео у [Перегл. AVCHD].
| Вимк. | Режим демонстрації не виконується.

Примітки

- Внаслідок натиснення кнопки спуску під час демонстрації режиму спуску в момент посмішки шторка спрацює, однак зображення не буде записано.

- Під час демонстрації у випадку збільшення кількості зображень, збережених у внутрішній пам’яті, фотоапарат може автоматично видаляти знімки. Перш ніж виконувати демонстрацію зображень, рекомендовано створити їх резервну копію у внутрішній пам’яті.

- У [Перегл. AVCHD] можна відтворювати відео, під час зйомки якого для параметра [Формат відео] було встановлено значення [AVCHD 60i/60p] (для пристроїв із підтримкою формату 1080 60i) або [AVCHD 50i/50p] (для пристроїв із підтримкою формату 1080 50i). [Додатково]

Нагору