Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перегляд > Видалення зображень > Кнопка видалення

## Кнопка видалення

Дозволяє вибрати непотрібні зображення для видалення.
Зображення також можна видалити за допомогою кнопки MENU. [Додатково]

1. Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку (відтворення).

1. Кнопка / (видалення) потрібний режим на кнопці керування

Всі зображ. з цією датою Все в цій папці Всі файли перегл. AVCHD | Дає змогу відразу видалити всі зображення у визначеному діапазоні дат чи у вибраній папці або видалити всі відеофайли у [Перегл. AVCHD]. Натисніть [OK] після кроку 2.
Декілька зображень | Дозволяє вибрати і видалити кілька зображень. Після кроку 2 виконайте такі дії. Виберіть зображення і натисніть . До вибраного зображення буде додано позначку . Повторіть наведені вище кроки, допоки не залишиться зображень, які слід видалити. Знову виберіть зображення з позначкою , щоб зняти позначку . MENU [OK]
Це зображення | Видалення поточного зображення.
Всі зобр. цієї сер. групи | Видалення всіх зображень пакета одразу. Натисніть [OK] після кроку 2.
Всі крім цього зображення | Видалення всіх зображень пакета, окрім вибраного зображення в режимі відображення кадрів пакетної зйомки. Натисніть [OK] після кроку 2.
Скасувати | Скасовує видалення.

Під час вибору зображень можна перемикати між режимом перегляду мініатюр та режимом перегляду однієї фотографії
Щоб повернутися до режиму перегляду однієї фотографії з режиму перегляду мініатюр поверніть важіль W/T (масштабування) у сторону з позначкою Т (); щоб повернутися до режиму перегляду мініатюр з режиму перегляду однієї фотографії, поверніть важіль W/T (масштабування) у сторону з позначкою W ().

- Можна також перемикати між режимом перегляду мініатюр та режимом перегляду однієї фотографії в меню [Захистити], [Надісл. через TransferJet] або [Друк (DPOF)].

Примітки

- У спрощеному режимі для видалення зображення доступний параметр [1 зобр.] або [Всі].

- Якщо внутрішня пам'ять використовується для запису зображень, для режиму [Режим перегляду] буде встановлено значення [Перегляд папки].

- Відеофайли у [Перегл. AVCHD] – це відеофайли, для запису яких у пункті [Формат відео] встановлено значення AVCHD 60i/60p (для пристроїв, сумісних із 1080 60i) або AVCHD 50i/50p (для пристроїв, сумісних із 1080 50i).

Пов’язані розділи
Видалити
Нагору