Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Фільтр нейтральної щільності (внутрішній фільтр нейтральної щільності)

## Фільтр нейтральної щільності (внутрішній фільтр нейтральної щільності)

Використання фільтра нейтральної щільності дає змогу зменшити інтенсивність світла, яке потрапляє у фотоапарат, приблизно на 1/8, сповільнити спуск шторки і зменшити експозицію. Це дозволяє робити надзвичайно привабливі знімки таких сцен, як течія ріки та водоспад.
Фільтр нейтральної щільності можна використовувати, коли фотоапарат встановлено в режим (Авто згідно з програмою), (Зйомка з пріоритетом витримки затвора), (Зйомка з пріоритетом діафрагми) та (Зйомка з ручн. експоз.).

1. MENU (внутрішній фільтр нейтральної щільності) потрібний режим

| (Авто)* | Фільтр нейтральної щільності автоматично вмикається/вимикається залежно від режиму зйомки та яскравості.
| (Вимк.) | Фільтр нейтральної щільності не використовується.
| (Увімк.) | Фільтр нейтральної щільності завжди використовується.

* Якщо неможливо вибрати пункт [Авто], значенням за замовчуванням є [Вимк.].
Нагору