Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nastavení snímání > Zoom s jas. obraz.

## Zoom s jas. obraz.

Celkový rozsah transfokace, když je vybrán [Zoom s jas. obraz.] (včetně optického transfokátoru 16×)
[Zoom s jas. obraz.] umožňuje při pořizování statických snímků přiblížit snímek téměř v původní kvalitě snímku.
Fotoaparát transfokuje snímky v původní kvalitě snímku v závislosti na velikosti vybraného statického snímku.
Když je [Zoom s jas. obraz.] nastaven na [Zap.], fotoaparát automaticky přepne na [Zoom s jas. obraz.], pokud dojde k překročení rozsahu transfokace bez zhoršení původní kvality snímku.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Zoom s jas. obraz.] požadovaný režim

| Vyp. | Nepoužívá [Zoom s jas. obraz.].
| Zap. | Přibližuje snímky v téměř původní kvalitě snímku, v závislosti na velikosti snímku. Přepne na [Zoom s jas. obraz.] v rozsahu, kde se zobrazí .

Poznámky

- K přiblížení snímků v rozsahu, kde lze dodržet původní kvalitu snímku, nastavte [Zoom s jas. obraz.] i [Digitální zoom] na [Vyp.]. [Detaily]

- Funkce [Zoom s jas. obraz.] nepracuje v následujících situacích:

- V režimu videa

- V [iPlynulé panoráma]

- V [Obrazový efekt]

- V [Rozostření pozadí]

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby], [Vlastní portrét dvou osob] nebo [Samospoušť: Kontin. snímání].

- Když je [Nastavení kontin. snímání] nastaveno na [Kontinuální snímání].

- Když je ve volbě scény vybrán režim (Korekce protisvětla HDR) nebo (Pokročilé snímání sportu).

- Funkce detekce obličejů nepracuje v rozsahu [Zoom s jas. obraz.].

### Celkový rozsah transfokace, když je vybrán [Zoom s jas. obraz.] (včetně optického transfokátoru 16×)

Podporované rozsahy transfokace se liší podle velikosti snímku.

Velikost snímku | Celkový rozsah transfokace
18M | Přibl. 32×
10M | Přibl. 42×
5M | Přibl. 60×
VGA | Přibl. 244×
16:9(13M) | Přibl. 32×
16:9(2M) | Přibl. 81×

Zpět nahoru