Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > 3D-Schwenkpanorama

## 3D-Schwenkpanorama

Mehrere Bilder werden aufgenommen, während die Kamera sich bewegt, und diese Bilder werden zu einem 3D-Bild zusammengesetzt. Das aufgenommene Bild kann auf einem 3D-Fernsehgerät wiedergegeben werden.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (3D-Aufnahme).

1. (3D-Schwenkpanorama) am Steuerrad

1. Wählen Sie die Aufnahmerichtung mit dem Steuerrad aus.

1. Richten Sie die Kamera auf das Ende des aufzunehmenden Motivs aus, und drücken Sie den Auslöser.

A: Dieser Teil wird nicht aufgenommen.

1. Schwenken Sie die Kamera zur Endposition der Führung (B), indem Sie der Anzeige auf dem Monitor folgen.

Tipps zum Aufnehmen im Modus „3D-Schwenkpanorama“
Schwenken Sie die Kamera um Ihre Körperachse in einem kleinen Kreis parallel zur Richtung des Pfeils auf dem Monitor. (Streben Sie einen 5-Sekunden-Halbkreis an.)
Falls Sie zu schnell oder zu langsam schwenken, erscheint eine Meldung auf dem Monitor.
Wir empfehlen, den Vorgang vor der eigentlichen Aufnahme mehrmals zu üben.
Ruhende Motive eignen sich am besten für 3D-Aufnahmen.

- Legen Sie die Szene fest, und drücken Sie den Auslöser halb nieder, so dass Fokus, Belichtung und Weißabgleich gespeichert werden. Drücken Sie dann den Auslöser ganz durch, und schwenken Sie die Kamera.

Hinweise

- 3D-Bilder werden als Standard-Standbilder auf dieser Kamera wiedergegeben.

- 3D-Aufnahme eignet sich nicht für die folgenden Situationen:

- Wenn es sich um ein großes Motiv handelt

- Sich bewegende Motive

- Wenn sich das Hauptmotiv zu nah an der Kamera befindet

- Bilder mit geringem Kontrast, wie z. B. Himmel, Sandstrand oder Rasen

- 3D-Bilder bestehen aus einer JPEG-Datei und einer MPO-Datei. Wird eine der Dateien auf Ihrem PC gelöscht, funktioniert die Kamera eventuell nicht richtig.

- Falls Sie die Kamera nicht innerhalb der gegebenen Zeit über das gesamte Motiv schwenken können, erscheint eine Grauzone im Montagebild. Falls dies eintritt, schwenken Sie die Kamera schneller, um ein vollständiges 3D-Bild aufzunehmen.

- Da mehrere Bilder zusammengesetzt werden, entstehen Schnitte an den Nahtstellen.

- Unter schwachen Beleuchtungsverhältnissen können die Bilder unscharf sein. Es ist empfehlenswert, Bilder bei hellem Tageslicht aufzunehmen.

- Falls der gesamte Blickwinkel der 3D-Aufnahme und der Blickwinkel bei AE/AF-Speicherung beträchtliche Unterschiede in Helligkeit, Farbe oder Fokus aufweisen, gelingt die Aufnahme nicht. Ändern Sie in diesem Fall den Ort der AE/AF-Speicherung, und versuchen Sie es erneut.

- In den folgenden Situationen wird die 3D-Aufnahme eventuell aufgehoben:

- Sie schwenken die Kamera zu schnell oder zu langsam.

- Die Kamera wackelt zu stark.

Verwandtes Thema
Betrachten von 3D-Bildern auf einem 3D-Fernsehgerät
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben