Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > GPS-Log-AUFNAHME (nur DSC-HX10V)

## GPS-Log-AUFNAHME (nur DSC-HX10V)

Sie können die Kamera so einstellen, dass die Aufzeichnung der zurückgelegten Route gestartet und gestoppt wird. Die Route wird selbst im ausgeschalteten Zustand der Kamera aufgezeichnet.
Um die Route zu überprüfen, benötigen Sie einen Computer mit Internet-Anschluss und die Software „PlayMemories Home“.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

1. MENU (GPS-Log-AUFNAHME) am Steuerrad

1. Zum Beenden von [GPS-Log-AUFNAHME], MENU (GPS-Log-AUFNAHME)

- Wenn [GPS-Log-AUFNAHME] beendet wird, werden die [GPS-Log-AUFNAHME]-Daten auf die Speicherkarte aufgezeichnet.

Hinweise

- Falls keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist oder die Speicherkarte voll ist, können [GPS-Log-AUFNAHME]-Daten nicht gespeichert werden.

- Die verfügbare Aufzeichnungsdauer für eine Route beträgt bis zu 24 Stunden. Überschreitet die Aufzeichnungsdauer 24 Stunden, wird die Aufzeichnung automatisch gestoppt.

- Falls die Speicherkarte voll ist, löschen Sie die [GPS-Log-AUFNAHME]-Daten. [Details]

- Sony sammelt keine Positions- und Routendaten.

- Um Positions- und Routendaten als Landkarte auf einem Computer anzuzeigen, stellt Sony Positions- und Routendaten der Firma Google Inc zur Verfügung.

Verwandtes Thema
GPS-Logdt. lösch. (nur DSC-HX10V)
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben