Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Ενδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης > Οθόνη αυτοδιάγνωσης

## Οθόνη αυτοδιάγνωσης

Αν εμφανιστεί ένας κωδικός που αρχίζει με ένα γράμμα της αλφάβητου, η λειτουργία αυτόματης διάγνωσης της κάμερας είναι ενεργοποιημένη. Τα δύο τελευταία ψηφία (που υποδηλώνονται με ) διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της κάμερας.
Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ακόμη και αφού έχετε ακολουθήσει τις ενέργειες διόρθωσης αρκετές φορές, η κάμερα ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή.
Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.
C:32:
E:95:

- Υπάρχει πρόβλημα με το υλικό της κάμερας. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την ξανά.

C:13:

- Η κάμερα δεν μπορεί να διαβάσει ή να εγγράψει δεδομένα στην κάρτα μνήμης. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε την κάμερα ξανά, ή να αφαιρέσετε και να εισάγετε την κάρτα μνήμης αρκετές φορές.

- Έχει παρουσιαστεί σφάλμα διαμόρφωσης στην εσωτερική μνήμη ή έχει εισαχθεί μια μη διαμορφωμένη κάρτα μνήμης. Διαμορφώστε την εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης. [Πληροφ.]

- Η εισαγόμενη κάρτα μνήμης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την κάμερα, ή τα δεδομένα έχουν καταστραφεί. Εισάγετε καινούργια κάρτα μνήμης.

E:61:
E:62:
E:91:

- Έχει παρουσιαστεί δυσλειτουργία της κάμερας. Αρχικοποιήστε την κάμερα και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά. [Πληροφ.]

E:94:

- Υπάρχει δυσλειτουργία κατά την εγγραφή ή διαγραφή δεδομένων. Απαιτείται επισκευή. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony. Να είστε προετοιμασμένοι να παράσχετε όλους τους αριθμούς στον κωδικό σφάλματος που ξεκινούν από το γράμμα E.

Πίσω στην κορυφή