Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ισορροπία λευκού

## Ισορροπία λευκού

Για λήψη του βασικού λευκού χρώματος σε λειτουργία ρύθμισης [Ρύθμιση ενός πατήματος]
Προσαρμόζει τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού του περίγυρου. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν τα χρώματα της εικόνας δεν εμφανίζονται φυσικά.

1. MENU (Ισορροπία λευκού) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού για να εμφανίζονται τα χρώματα φυσικά.
| (Φως ημέρας) | Προσαρμόζεται για συνθήκες εξωτερικού χώρου σε μια αίθρια ημέρα, βραδινή θέα, νυχτερινό σκηνικό, πινακίδες νέον, πυροτεχνήματα, κτλ.
| (Συννεφιά) | Προσαρμόζεται για συννεφιά ή σκιερή τοποθεσία.
| (Ισορρ. λευκού φθορισμού 1) (Ισορρ. λευκού φθορισμού 2) (Ισορρ. λευκού φθορισμού 3) | [Ισορρ. λευκού φθορισμού 1]: Προσαρμόζεται για λευκό φωτισμό φθορισμού. [Ισορρ. λευκού φθορισμού 2]: Προσαρμόζεται για φυσικό λευκό φωτισμό φθορισμού. [Ισορρ. λευκού φθορισμού 3]: Προσαρμόζεται για λευκό φωτισμό φθορισμού ημέρας.
| (Πυράκτωσης) | Προσαρμόζεται για μέρη κάτω από λαμπτήρες πυράκτωσης ή κάτω από έντονο φωτισμό, όπως σε ένα στούντιο φωτογράφησης.
| (Φλας) | Προσαρμόζεται για τις συνθήκες του φλας.
| (Ένα πάτημα) | Προσαρμόζει την ισορροπία λευκού ανάλογα με την πηγή φωτός. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν το [Αυτόματα] και οι άλλες ρυθμίσεις δεν παρέχουν ακριβή χρώματα.
| (Ρύθμιση ενός πατήματος) | Απομνημονεύει το βασικό λευκό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία [Ένα πάτημα]. [Πληροφ.]

Εφέ συνθηκών φωτισμού
Το φαινομενικό χρώμα ενός θέματος επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού.
Οι χρωματικοί τόνοι προσαρμόζονται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τους χρωματικούς τόνους και χειροκίνητα με τη λειτουργία ισορροπίας λευκού.
Φως ημέρας (Λευκό ως τυπικό)
Συννεφιά (Γαλαζωπό)
Φθορισμός (Ελαφρώς πράσινο)
Πυράκτωση (Κοκκινωπό)
Παρατηρήσεις

- Όταν φωτογραφίζετε με φλας σε λειτουργία διαφορετική από [Φλας], το [Ισορροπία λευκού] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτόματα].

- Όταν το [Φλας] είναι ρυθμισμένο σε [Ναι] ή [Αργός συγχρονισμός], η ισορροπία λευκού μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε [Αυτόματα], [Φλας], [Ένα πάτημα] ή [Ρύθμιση ενός πατήματος].

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή του [Ρύθμιση ενός πατήματος] ενώ φορτίζετε το φλας.

### Για λήψη του βασικού λευκού χρώματος σε λειτουργία ρύθμισης [Ρύθμιση ενός πατήματος]

1. Τοποθετήστε σε πλαίσιο ένα λευκό αντικείμενο, όπως ένα κομμάτι χαρτί που καταλαμβάνει την οθόνη, κάτω από τις ίδιες συνθήκες φωτισμού στις οποίες θα φωτογραφίσετε το θέμα.

1. MENU (Ισορροπία λευκού) [Ρύθμιση ενός πατήματος] στον τροχό ελέγχου

Η οθόνη γίνεται μαύρη στιγμιαία και όταν η ισορροπία λευκού προσαρμοστεί και αποθηκευτεί στη μνήμη, εμφανίζεται ξανά η οθόνη εγγραφής.
Παρατηρήσεις

- Αν η ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη λήψη, η ισορροπία λευκού δεν έχει ρυθμιστεί ή δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη ισορροπία λευκού.

- Μην κουνάτε και μη χτυπάτε την κάμερα ενώ το [Ρύθμιση ενός πατήματος] βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Όταν η λειτουργία φλας είναι ρυθμισμένη σε [Ναι] ή [Αργός συγχρονισμός], η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται στις συνθήκες με την εκπομπή του φλας.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή