Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις λήψης > Ψηφιακό ζουμ

## Ψηφιακό ζουμ

Ρυθμίζει τη συνολική κλίμακα ζουμ (περιλαμβάνοντας οπτικό ζουμ 16×). Όταν το [Ψηφιακό ζουμ] είναι ρυθμισμένο σε [Ναι], η κάμερα κάνει ζουμ σε εικόνες χωρίς αλλοίωση της αρχικής ποιότητας, αλλά αλλάζει αυτόματα σε [Ψηφιακό ζουμ] όταν γίνει υπέρβαση του εύρους ζουμ (για να επιτευχθεί η αρχική ποιότητα εικόνας).
Όταν το [Ζουμ καθ. εικόνας] είναι ρυθμισμένο σε [Ναι] για τη λήψη ακίνητων εικόνων, η κάμερα αλλάζει αυτόματα σε [Ψηφιακό ζουμ] όταν γίνει υπέρβαση του εύρους [Ζουμ καθ. εικόνας]. [Πληροφ.]

1. Ρυθμίστε την κάμερα σε λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Ψηφιακό ζουμ] επιθυμητή λειτουργία

| Όχι | Δεν χρησιμοποιεί [Ψηφιακό ζουμ].
| Ναι | Η ποιότητα της εικόνας που προκύπτει θα αλλοιωθεί όταν εμφανιστεί το , επειδή η λειτουργία ζουμ αλλάζει σε [Ψηφιακό ζουμ], αλλά μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες 4× έως τη μέγιστη κλίμακα ζουμ.

Παρατηρήσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε το [Ζουμ καθ. εικόνας], η μέγιστη κλίμακα ζουμ για [Ψηφιακό ζουμ] είναι 2×.

- Το [Ψηφιακό ζουμ] δεν διατίθεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στο [i-Ημικυκλικό Πανόραμα]

- Στο [Εφέ φωτογραφίας]

- Στο [Αποεστίαση φόντου]

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν το [Χρονοδιακόπτης] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

- Όταν η λειτουργία (HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.) ή (Προηγμένη λήψη αθλητικών) επιλέγεται στην Επιλογή σκηνικού.

- Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου δεν ενεργοποιείται στο εύρος του [Ψηφιακό ζουμ].

Πίσω στην κορυφή