Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Μπαταρία και τροφοδοσία

## Μπαταρία και τροφοδοσία

Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε την μπαταρία στην κάμερα.

- Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση της μπαταρίας είναι σωστή και εισάγετέ την μέχρι να ασφαλίσει ο μοχλός εξαγωγής μπαταρίας.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

- Αφού τοποθετήσετε την μπαταρία στην κάμερα, μπορεί να μεσολαβήσει ένα μικρό διάστημα μέχρι την ενεργοποίησή της.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εισαχθεί σωστά.

- Η μπαταρία θα αποφορτιστεί από μόνη της ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται. Φορτίστε τη μπαταρία πριν από τη χρήση.

- Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι τύπου NP-BG1 ή NP-FG1.

Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας.

- Ανάλογα με τη θερμοκρασία της κάμερας και της μπαταρίας, η κάμερα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για να προστατευτεί. Σε αυτή την περίπτωση, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα πριν απενεργοποιηθεί η κάμερα.

- Όταν το [Λειτ. εξοικονόμησης] είναι ρυθμισμένο σε [Τυπική] ή σε [Μέγιστη τιμή], η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα για να μην εξαντληθεί η μπαταρία αν δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για κάποια χρονική περίοδο ενώ είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία. Ενεργοποιήστε την κάμερα ξανά.

Η ένδειξη υπόλοιπης διάρκειας φόρτισης δεν είναι σωστή.

- Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υπερβολικά θερμό ή ψυχρό μέρος.

- Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου και την επαναλαμβανόμενη χρήση. Αν ο χρόνος χρήσης μεταξύ των φορτίσεων μειωθεί αισθητά, μάλλον έφτασε ο καιρός να αντικαταστήσετε την μπαταρία με μια καινούργια.

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, αναβοσβήνει η λυχνία ισχύος/φόρτισης της κάμερας.

- Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι τύπου NP-BG1 ή NP-FG1.

- Η λυχνία ισχύος/φόρτισης της κάμερας αναβοσβήνει ακανόνιστα όταν χρησιμοποιείτε μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφαιρέστε την μπαταρία από την κάμερα και εισάγετέ την ξανά.

- Για λεπτομέρειες, βλ. "Μπαταρία" [Πληροφ.].

Η μπαταρία δεν φορτίζεται ακόμη και αν η λυχνία ισχύος/φόρτισης σβήνει και η φόρτιση ολοκληρωθεί.

- Αυτό συμβαίνει όταν φορτίζετε την μπαταρία σε υπερβολικά θερμό ή ψυχρό μέρος. Φορτίστε την μπαταρία σε περιβάλλον με σωστό εύρος θερμοκρασίας φόρτισης μεταξύ 10°C έως 30°C.

Η κάμερα κάνει ένα θόρυβο όταν την κουνάτε.

- Εάν η ισχύς δεν είναι ενεργοποιημένη, η κάμερα μπορεί να κάνει ένα θόρυβο όταν την κουνάτε. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Πίσω στην κορυφή