Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Ajustes de Reloj > Aj. área automático (DSC-HX10V solamente)

## Aj. área automático (DSC-HX10V solamente)

Si se detecta una diferencia de huso horario, su cámara ajustará el área utilizando el GPS para adquirir la información de ubicación.

1. MENU (Ajustes) (Ajustes de Reloj) [Aj. área automático] modo deseado

| Activar | Ajusta/No ajusta el área automáticamente.
| Desactivar

Notas

- [Aj. área automático] no será válido si [Ajuste GPS] está ajustado a [Desactivar].

- Debe ajustar [Config.fecha y hora] en la cámara antes de utilizarla.

- Dependiendo del área, es posible que [Aj. área automático] no funcione correctamente. En ese caso, ajuste [Aj. área automático] a [Desactivar].

Tema relacionado
Ajuste GPS (DSC-HX10V solamente)
GPS (DSC-HX10V solamente)
Volver al principio