Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Flash

## Flash

1. Pulse (Flash) del anillo de control.

1. Seleccione el modo deseado con el anillo de control.

| (Auto) | El flash funciona automáticamente en lugares oscuros o cuando hay contraluz.
| (Activar) | El flash funciona siempre.
| (Sinc lenta) | El flash funciona siempre. En un lugar oscuro la velocidad de obturación es lenta para tomar claramente el fondo que queda fuera del alcance de la luz del flash.
| (Desactivar) | El flash no funciona.

Cuando aparecen los “Puntos circulares blancos” en fotos con flash
Esto es causado por partículas (polvo, polen, etc.) que flotan cerca del objetivo. Cuando son acentuadas por el flash de la cámara, aparecen como puntos circulares blancos.
¿Cómo pueden reducirse los “Puntos circulares blancos”?

- Ilumine la habitación y tome la imagen del motivo sin flash.

- Seleccione el modo (Anti movimiento) o (Alta sensibilidad) en Selección escena. ([Se selecciona [Desactivar] automáticamente.)

Notas

- El flash destella dos veces. El primer flash ajusta la cantidad de luz.

- Mientras está cargándose el flash, se visualiza .

- Cuando se utiliza el flash, el flash asoma de repente automáticamente. No cubra el flash con los dedos.

- Cuando no es necesario, el flash se baja automáticamente de la forma siguiente:

- Cuando la cámara es apagada o cambiada a modo de reproducción o modo USB.

- Cuando el modo de flash es ajustado a (Desactivar).

- Cuando se ajuste el dial de modo a [iBarrido panorámico] o [Modo película].

- Cuando se pulsa el botón MOVIE.

Cuando no utilice el flash, ajuste el modo de flash a [Desactivar] de antemano para que el flash no emerja.

- No baje ni suba el flash manualmente. Ello podría ocasionar un mal funcionamiento.

- No se puede utilizar el flash durante la toma con ráfaga.

- Cuando tome una imagen con el flash y el zoom esté ajustado a W, es posible que aparezca la sombra del objetivo en la pantalla, dependiendo de las condiciones de la toma. Si ocurre esto, ajuste el zoom a T y tome la imagen con el flash otra vez.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio