Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Salamavalo

## Salamavalo

1. Paina säädinpyörässä (Salamavalo).

1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.

| (Auto) | Salama toimii automaattisesti, kun kuvataan pimeässä tai vastavaloon.
| (Päällä) | Salama toimii aina.
| (Hidas täsmäys) | Salama toimii aina. Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.
| (Pois) | Salama ei toimi.

Jos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa näkyy valkoisia pyöreitä pilkkuja
Tämän aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen

- Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.

- Valitse valotusohjelmassa (Liike-epäteräv. vähennys) tai (Suuri herkkyys). ([Pois] valitaan automaattisesti.)

Huomautuksia

- Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.

- Salaman latauksen aikana näkyy .

- Salamaa käytettäessä salama ponnahtaa ylös automaattisesti. Älä peitä salamaa sormillasi.

- Salama laskeutuu alas automaattisesti, kun sitä ei tarvita, seuraavissa tapauksissa:

- Kamera sammutetaan tai siirrytään toisto- tai USB-tilaan.

- Salamatilaksi valitaan (Pois).

- Tilapyörällä valitaan [i-Pyyhkäisypanoraama] tai [Elokuvamuoto].

- MOVIE-painiketta painetaan.

Kun et käytä salamaa, aseta salamatilaksi etukäteen [Pois], jotta salama ei ponnahda ylös.

- Älä paina salamaa alas tai vedä sitä ylös käsin. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

- Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.

- Jos kuvataan salamaa käyttäen ja zoom on W-asennossa, objektiivin varjo voi näkyä näytössä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos näin tapahtuu, aseta zoom T-asentoon ja ota uudelleen kuva salamaa käyttäen.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös