Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Visualisation) > Paramètres MENU (Visualisation) > Envoyer par TransferJet

## Envoyer par TransferJet

Réception d’images à l’aide de TransferJet
Utilisation de dispositifs compatibles TransferJet vendus séparément
TransferJet est une technologie de transfert rapproché, sans fil, qui permet de transférer des données en alignant très près deux produits que vous souhaitez faire communiquer l’un avec l’autre.
Pour savoir si votre appareil est équipé de la fonction TransferJet, vérifiez si la marque (TransferJet) se trouve sur la face inférieure de l’appareil.
L’utilisation d’un Memory Stick avec TransferJet (vendu séparément) permet de transférer des images entre des dispositifs compatibles TransferJet.
Pour plus d’informations sur TransferJet, voir le mode d’emploi fourni avec le Memory Stick avec TransferJet.

1. Insérez un Memory Stick avec TransferJet dans l’appareil.

1. Appuyez sur la touche (Lecture) pour passer en mode de lecture.

1. MENU (Envoyer par TransferJet) le mode souhaité de la molette de commande

1. Transférez des images en alignant et approchant les marques (TransferJet) sur l’appareil et l’autre dispositif.

Un son de confirmation est émis lorsque la connexion est établie.

(Cette img) | Envoi de l’image actuellement affichée en mode d’image unique.
(Plusieurs images) | Vous pouvez sélectionner et envoyer plusieurs images. Après l’étape 3, sélectionnez l’image à envoyer, puis appuyez sur . Pour annuler la sélection, appuyez à nouveau sur pour retirer la marque . MENU [OK]

Remarques

- Il n’est possible de transférer que des images fixes.

- Jusqu’à 10 images peuvent être transférées en même temps. Toutefois, pour les images 3D, à la fois le fichier MPO et le fichier JPEG sont transférés. Selon le dispositif de réception, jusqu’à 20 images sont reçues.

- Placez [TransferJet] sur [Act] dans (Réglages). [Détails]

- A bord d’un avion, placez [Mode avion] sur [Act] (DSC-HX10V seulement) ou placez [TransferJet] sur [Désact] (DSC-HX10 seulement) dans (Réglages) [Détails] [Détails]. Et suivez également les réglementations de l’endroit où vous l’utilisez.

- La connexion est coupée si le transfert ne peut pas être effectué en moins d’environ 30 secondes. Si cela se produit, sélectionnez [Oui] et réalignez les deux marques (TransferJet) sur l’appareil et l’autre dispositif.

- Des Memory Stick avec TransferJet et des modèles d’appareil avec TransferJet ne sont pas vendus dans certains pays et régions du fait de lois et réglementations locales.

- Placez la fonction [TransferJet] sur [Désact] dans les pays et régions autres que celui où vous avez acheté l’appareil. Selon le pays ou la région, si vous utilisez la fonction TransferJet, vous pouvez être responsable du fait de restrictions locales sur la transmission des ondes électromagnétiques.

### Réception d’images à l’aide de TransferJet

1. Appuyez sur la touche (Lecture) pour passer en mode de lecture.

1. Alignez et approchez les marques (TransferJet) sur l’appareil et le dispositif d’envoi pour recevoir les images.

Un son de confirmation est émis lorsque la connexion est établie.
Conseils pour réussir l’envoi et la réception de données
Alignez et approchez les marques (TransferJet) sur l’appareil et l’autre dispositif.

- La vitesse et la capacité de transfert sont différentes selon l’angle auquel les marques (TransferJet) sont alignées.

- Il peut être nécessaire de modifier la position/l’angle de l’appareil jusqu’à ce que la communication puisse être établie.

- L’envoi et la réception des données est facilité si les marques (TransferJet) sont alignées, les deux appareils étant placés parallèlement comme illustré sur la figure.

Remarques

- Seules des images pouvant être lues sur l’appareil peuvent être envoyées ou reçues.

- Cet appareil ne peut recevoir que des fichiers JPEG et MPO.

- Si une erreur de fichier dans la base de données d’images se produit pendant la sauvegarde, un écran Récupérer fichier dans la base de données d’images apparaît.

- Effectuez la lecture des images qui ne peuvent pas être enregistrées dans le fichier dans la base de données d’images à l’aide de [Vue par dossier (Image fixe)].

### Utilisation de dispositifs compatibles TransferJet vendus séparément

L’utilisation de dispositifs compatibles TransferJet vendus séparément vous permet de transférer des images vers un ordinateur et peut accroître votre plaisir à transférer des données.
Pour plus d’informations, voir le mode d’emploi fourni avec votre dispositif compatible TransferJet.

- Notez les points suivants lors de l’utilisation de dispositifs compatibles TransferJet.

- Avant l’utilisation, placez l’appareil en mode de lecture.

- Si aucune image n’est affichée, appuyez sur MENU (Réglages) (Réglages principaux) [Réglage LUN] [Unique].

- Pendant la connexion, des données ne peuvent pas être écrites vers ou supprimées de l’appareil.

- Ne déconnectez pas pendant l’importation d’images vers « PlayMemories Home ».

Rubrique associée
TransferJet
Norme TransferJet
Haut