Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Snimanje fotografija > Zum (Fotografije)

## Zum (Fotografije)

Dostupan zum
Skala uvećanja
Polugom W/T (zum) povećava slike tijekom snimanja. Funkcija optičkog zuma fotoaparata može povećati slike do 16 puta.
Optički zum vam omogućuje povećati sliku bez smanjenje njene izvorne kvalitete.

1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

1. Pogurajte polugu W/T (zum).

Pogurajte polugu u stranu T za povećavanje ili u stranu W za smanjenje.
Napomena

- Zum je blokiran za snimanje na W strani u sljedećim situacijama:

- U načinu [i-Panoramsko snimanje]

- U načinu [3D panoramsko snimanje]

- U načinu [Snima iz više kutova]

### Dostupan zum

Možete kombinirati određene postavke zuma za jako povećanje. Ikona na zaslonu mijenja se sukladno zumu kojeg koristite.

1. Zum s izvornom kvalitetom slike

(Možete snimati fotografije bez smanjenja izvorne kvalitete slike čak i ako raspon optičkog zuma premašuje povećanje od 16×.)

1. () [Zum za jasnu sliku]:

Zum s kvalitetom slike sličnom izvornoj kvaliteti [Pojedinosti]

1. () [Digitalni zum]:

Manje od izvorne kvalitete slike [Pojedinosti]

| Rad | Postavke | Traka zuma
A | Korištenje samo optičkog zuma | Veličina fotografije: [18M] [Zum za jasnu sliku]: [Isključeno] [Digitalni zum]: [Isključeno] |
B | Zumiranje slika bez smanjenja kvalitete | Veličina fotografije: osim [18M] [Zum za jasnu sliku]: [Isključeno] [Digitalni zum]: [Isključeno] |
C | Snimanje oštrih slika pomoću [Zum za jasnu sliku] (blizu izvorne kvalitete slike) | [Zum za jasnu sliku]: [Uključeno] [Digitalni zum]: [Isključeno] |
D | Zumiranje do maksimalnog raspona zuma | [Zum za jasnu sliku]: [Uključeno] [Digitalni zum]: [Uključeno] [Zum za jasnu sliku] možda neće biti dostupan za neke postavke. [Pojedinosti] | Kad [Zum za jasnu sliku] nije dostupan

### Skala uvećanja

Podržani rasponi zuma razlikuju se ovisno o postavkama ili veličini slike. Donja tablica daje sažetak raspona zuma kad se [Zum za jasnu sliku] i [Digitalni zum] postave na [Uključeno].

Veličina slike | Rad | D: Zum s maksimalnom skalom uvećanja*1
A: Optički zum | B: Zum po rasponu bez smanjenja kvalitete (uključujući optički zum 16×) | C: Zum s [Zum za jasnu sliku] [Uključeno]
18M | 16× | 16× | 32× | 64×
10M | 16× | 21× | 42× | 85×
5M | 16× | 30× | 60× | 120×
VGA | 16× | 122× | 244× | 244×*2
16:9(13M) | 16× | 16× | 32× | 64×
16:9(2M) | 16× | 40× | 81× | 163×

*1 Maksimalni raspon zuma je ukupno povećanje zumom koje se može postići kad se u kombinaciji koriste raspon zuma bez smanjenja kvalitete (uključujući optički zum 16×), [Zum za jasnu sliku] i [Digitalni zum]. Maksimalni raspon zuma ovisi o postavkama. Maksimalni raspon zuma za zadanu postavku isti je kao kad je [Zum za jasnu sliku] [Uključeno]. [Pojedinosti]
*2 Kad se [Veličina slike] podesi na [VGA], [Digitalni zum] je ograničen; maksimalni raspon zuma je 244×.
Napomene

- Zadana postavka za [Zum za jasnu sliku] je [Uključeno].

- Zadana postavka za [Digitalni zum] je [Isključeno]. Postavite [Digitalni zum] na [Uključeno] kako biste povećali slike čak i sa smanjenjem kvalitete. [Pojedinosti]

- Zadana postavka za [Veličina slike] je [18M]. Za promjenu uvećanja zuma promijenite stavku [Veličina slike]. [Pojedinosti]

- Funkcije zuma izuzev optičkog zuma nisu dostupne kad snimate u sljedećim situacijama:

- U načinu [i-Panoramsko snimanje]

- U načinu [Foto efekat]

- U načinu [Defokusiranje pozadine]

- Kad je aktivirana funkcija snimanja osmijeha.

- Kad je [Samookidač] podešeno na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].

- Kad se u Odabiru scene odabere način (Korekcija protusvjetl. HDR) ili (Napredno snimanje sporta).

- Funkcija Prepoznavanje lice ne funkcionira ako koristite drugi zum osim optičkog.

Natrag na vrh