Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Snimanja videozapisa > Zum (Videozapisi)

## Zum (Videozapisi)

Dostupan zum
Skala uvećanja
Polugom W/T (zum) povećava slike tijekom snimanja. Funkcija optičkog zuma fotoaparata može povećati slike do 16 puta.
Optički zum vam omogućuje povećati sliku bez smanjenje njene izvorne kvalitete.

1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

1. Pogurajte polugu W/T (zum).

Pogurajte polugu u stranu T za povećavanje ili u stranu W za smanjenje.

### Dostupan zum

Za povećavanje možete premašiti optički zum 16×. Za zumiranje mimo raspona optičkog zuma postavite [Digitalni zum] na [Uključeno].

1. Zum s izvornom kvalitetom slike

1. () [Digitalni zum]:

Manje od izvorne kvalitete slike [Pojedinosti]

| Rad | Postavke | Traka zuma
A | Korištenje samo optičkog zuma | [Digitalni zum]: [Isključeno] |
D | Zumiranje do maksimalnog raspona zuma | [Digitalni zum]: [Uključeno] |

### Skala uvećanja

Podržani rasponi zuma razlikuju se ovisno o postavkama ili veličini slike. Donja tablica daje sažetak raspona zuma kad se [Digitalni zum] postavi na [Uključeno].

Veličina slike | Rad | D: Zum s maksimalnom skalom uvećanja
A: Optički zum
Snimanje videozapisa | 16× | 64×

Napomene

- [Zum za jasnu sliku] nije dostupan tijekom snimanja videozapisa.

- Fotoaparat polako zumira tijekom snimanja videozapisa.

Natrag na vrh