Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > Neprekidno snim./Samookidač

## Neprekidno snim./Samookidač

Automatsko snimanje samookidačem za autoportret
Kao način snimanja možete odabrati Jedna (pojedinačna slika), Kontinuirano snimanje ili Skup ekspozicije.

1. Na kotačiću za upravljanje pritisnite / (Neprekidno snim./Samookidač).

1. Kotačićem za upravljanje odaberite željeni način.

| (Pojedinačno snimanje) | Fotoaparat snima jednu sliku bez korištenja samookidača.
| (Neprekidno snimanje) | Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova u jednom mahu.
| (Skup ekspozicije) | Fotoaparat snima niz od 3 slike, svaku s različitom postavkom.
| (10 sekundi) | Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 10 sekunde. Kad pritisnete gumb okidača zatreperit će indikator samookidača i oglasiti zvučni signal (bip) koji će prestati kad dođe do okidanja. Za poništavanje odabira ponovno pritisnite .
| (2 sekunde) | Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 2 sekunde.
| (Autoportret: 1 osoba) | Podešavanje samookidača na samookidač za autoportret. Kad fotoaparat prepozna određeni broj lica, oglašava se zvučni signal, a okidač okida 2 sekunde kasnije.
| (Autoportret: 2 osobe)
| (Samookidač: Neprekidno snim.) | Fotoaparat snima 10 kontinuiranih kadrova 10 sekundi kasnije nakon što pritisnete gumb okidača.
| (Samookidač (Skup ekspozicije)) | Fotoaparat započinje snimanje sa skupom ekspozicije 10 sekundi kasnije nakon što pritisnete gumb okidača.

Savjeti za sprečavanje zamućenja
Ako pomaknete ruke ili tijelo dok držite fotoaparat i pritišćete okidač dogodit će se »Potresanje fotoaparata«.
Potresanje fotoaparata često nastaje u uvjetima slabog osvjetljenja i dugog vremena ekspozicije za koje se primjerice koristi (Noćni portret) ili (Noćna scena) mod.
Kako biste smanjili trešnju fotoaparata, samookidač podesite na zadršku od 2 sekunde, a svoje ruke stisnite uz bok nakon što pritisnete gumb okidača.
Napomene

- [Bljeskalica] je postavljena na [Isključeno] u načinu kontinuiranog snimanja ili snimanja sa skupom ekspozicije.

- Kad se odabere [Neprekidno snimanje], [Izoštravanje], [Balans bijele boje] i [EV] podešavaju se za prvu sliku, a te se postavke koriste i za ostale slike.

- Kad baterija oslabi ili kad se unutarnja memorija ili memorijska kartica napuni, brzo snimanje će prestati.

- Prilikom snimanja u internu memoriju, veličina slike bit će podešena na [VGA].

### Automatsko snimanje samookidačem za autoportret

Usmjerite objektiv prema sebi tako da se na zaslonu odražava odabrani broj lica. Okidač radi automatski. Ne pomičite fotoaparat nakon zvučnog signala.

- Također možete snimiti sliku pritiskom na okidač tijekom ovog postupka.

Povezana tema
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Interval nepr. snimanja
Postavke skupa ekspozicije
Natrag na vrh