Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Postavke skupa ekspozicije

## Postavke skupa ekspozicije

Možete postaviti vrstu snimanja kad se [Neprekidno snim./Samookidač] podesi na [Skup ekspozicije] ili [Samookidač (Skup ekspozicije)]. U načinu snimanja sa skupom ekspozicije možete snimiti niz od 3 slike s promijenjenom postavkom. Nakon toga možete odabrati sliku koja vam najbolje odgovara.

1. MENU (Postavke skupa ekspozicije) željeni način

| (EXP±0.3) | Snima niz od 3 slike s pomakom ekspozicije prema sljedećem redoslijedu: standardno, tamno i svijetlo. Što je veća vrijednost koraka skupa ekspozicije, veći je pomak vrijednosti ekspozicije.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Balans bijele boje) | Snima niz od 3 slike s pomakom balansa bijele boje prema sljedećem redoslijedu: trenutni ton boje, prema plavoj i prema crvenoj. Kad postavite [Balans bijele boje] na drugu vrijednost osim [Autom.], ton boje se pomiče na osnovu odabranog balansa bijele boje.

Napomena

- Ne možete odabrati [Balans bijele boje] kad se birač moda postavi na (Odabir scene).

Povezana tema
Neprekidno snim./Samookidač
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh