Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Definições de Relógio > Ajuste auto relógio (DSC-HX10V apenas)

## Ajuste auto relógio (DSC-HX10V apenas)

A sua câmara mantém tempo do relógio correcto ao usar o GPS para obter informação de tempo durante o arranque.

1. MENU (Definições) (Definições de Relógio) [Ajuste auto relógio] modo desejado

| Ligado | Regula/Não regula automaticamente o relógio.
| Deslig

Notas

- [Ajuste auto relógio] é inválido se [Definição GPS] estiver regulada para [Deslig].

- Deve regular [Defin. Data e Hora] na câmara antes de a usar.

- Pode haver discrepâncias de alguns segundos.

- Dependendo da área, pode não funcionar correctamente.

Tópico Relacionado
Definição GPS (DSC-HX10V apenas)
GPS (DSC-HX10V apenas)
Voltar ao topo