Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Setări variaţie expunere

## Setări variaţie expunere

Puteţi seta tipul de fotografiere atunci când [Setări foto continuă/Tempor.] sunt fixate la [Variaţie expunere] sau la [Temporizator (variaţie exp.)]. În modul de fotografiere cu variaţie de expunere, puteţi înregistra o serie de 3 imagini cu setarea modificată. Apoi puteţi selecta cea mai bună imagine.

1. MENU (Setări variaţie expunere) modul dorit

| (EXP±0.3) | Înregistrează o serie de 3 imagini cu expunerea comutată în următoarea ordine: standard, întunecat, şi luminos. Cu cât valoarea treptei de variaţie este mai mare, cu atât creşte şi valoarea de comutare a expunerii.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Balans de alb) | Înregistrează o serie de 3 imagini cu balansul de alb comutat în următoarea ordine: ton de culoare curent, albăstrui şi roşiatic. Atunci când setaţi [Balans de alb] la altceva decât [Auto], tonul de culoare este comutat pe baza balansului de alb selectat.

Observaţie

- Nu puteţi selecta [Balans de alb] atunci când butonul de selectare a modului este fixat la (Selectare scenă).

Subiect corelat
Setări foto continuă/Tempor.
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus