Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului REC > Foto pan. prin balans 3D

## Foto pan. prin balans 3D

Sunt realizate fotografii multiple în timp ce aparatul foto este în mişcare, fotografii care sunt compilate într-o imagine 3D. Imaginea înregistrată poate fi redată pe un televizor 3D.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Fotografiere 3D).

1. (Foto pan. prin balans 3D) de pe butonul de comandă

1. Alegeţi o direcţie de fotografiere utilizând butonul de comandă.

1. Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce va fi fotografiat şi apăsaţi butonul declanşator.

A: Această porţiune nu va fi înregistrată.

1. Realizaţi o panoramare completă (B), urmând instrucţiunile de pe ecran.

Indicaţii de realizare a fotografiilor în modul Foto pan. prin balans 3D
Folosind corpul dvs. ca axă, rotiţi aparatul în forma unui cerc mic, paralel cu direcţia indicată de săgeata de pe ecran. (Urmăriţi să realizaţi un semicerc în 5 secunde).
Dacă rotaţia este realizată prea repede sau prea încet, pe ecan va fi afişat un mesaj.
Vă recomandăm să încercaţi de câteva ori înainte de a fotografia.
Subiecţii care nu se află în mişcare sunt cei mai potriviţi pentru fotografiile 3D.

- Stabiliţi scena şi apăsaţi butonul declanşator pe jumătate, astfel încât să blocaţi focalizarea, expunerea şi balansul de alb. Apoi apăsaţi complet butonul declanşator şi realizaţi panoramarea.

Observaţii

- La acest model, imaginile 3D sunt redate ca imagini statice obişnuite.

- Fotografierea 3D nu este adecvată în următoarele cazuri:

- Dacă subiectul este mare

- Dacă subiecţii se mişcă

- Dacă subiectul principal este prea aproape de aparatul foto

- Imaginile au contrast slab, cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte

- Imaginile 3D sunt formate dintr-un fişier JPEG şi un fişier MPO. Dacă unul dintre fişiere este şters pe computerul dvs., este posibil ca aparatul foto să nu funcţioneze corect.

- Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea fotomontată apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mişcaţi mai rapid aparatul foto pentru a înregistra o fotografie 3D completă.

- Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu va fi înregistrată cu acurateţe.

- În condiţii de lumină slabă, imaginile pot fi neclare. Se recomandă să realizaţi fotografiile la lumină exterioară puternică.

- Dacă unghiul complet de vizualizare a fotografiei 3D şi unghiul de vizualizare din momentul blocării AE/AF sunt foarte diferite ca luminozitate, culoare sau focalizare, fotografia nu va fi realizată corect. În acest caz, modificaţi locaţia de blocare AE/AF şi încercaţi din nou.

- Fotografierea 3D poate fi anulată în următoarele cazuri:

- Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet.

- Aparatul foto este foarte instabil.

Subiect corelat
Vizualizarea imaginilor 3D pe un televizor 3D
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus