Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Utilizarea funcţiilor de fotografiere > Bliţ

## Bliţ

1. Apăsaţi (Bliţ) de pe butonul de comandă.

1. Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.

| (Auto) | Bliţul se declanşează automat în locurile întunecate sau când există contre-jour.
| (Activat) | Bliţul funcţionează continuu.
| (Sincronizare lentă) | Bliţul funcţionează continuu. Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului.
| (Dezactivat) | Bliţul nu funcţionează.

Atunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete rotunde albe”
Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete rotunde albe.
Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?

- Aprindeţi lumina în încăpere şi fotografiaţi subiectul fără bliţ.

- Selectaţi modul (Anti-neclaritate în mişcare) sau (Sensibilitate înaltă) în modul Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat automat).

Observaţii

- Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.

- La încărcarea bliţului, este afişat .

- Atunci când utilizaţi bliţul, acesta este activat automat. Nu acoperiţi bliţul cu degetele.

- Bliţul se retrage automat dacă nu este necesar, astfel:

- Atunci când aparatul foto este închis sau comutat la modul de redare sau la modul USB.

- Atunci când modul Bliţ este setat la (Dezactivat).

- Atunci când butonul de selectare a modului este fixat la [iFoto panoram. prin balans] sau la [Mod film].

- Atunci când apăsaţi butonul MOVIE.

Dacă nu veţi folosi bliţul, setaţi dinainte modul Bliţ la [Dezactivat], pentru ca bliţul să nu se activeze.

- Nu apăsaţi şi nu scoateţi bliţul manual. Aceasta poate provoca defecţiuni.

- Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.

- Atunci când fotografiaţi cu bliţ şi zoomul este setat la W, umbra obiectivului poate apărea pe ecran, în funcţie de condiţiile de fotografiere. În astfel de cazuri, setaţi zoomul la T şi fotografiaţi din nou, cu bliţul activat.

Subiect corelat
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Sus