Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Skärpa

## Skärpa

För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten av bilden
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.

1. MENU (Skärpa) önskat läge

| (Multi-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på. När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten.
| (Centrumvägd AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
| (Spot-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på ett mycket litet motiv eller ett snävt område. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet inte hamnar utanför AF-sökarramen.

Observera

- När följande funktioner används släcks AF-ramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

- Andra zoomfunktioner än optisk zoom

- Autofokuslampa

- Om fokusföljningsfunktionen är aktiverad ställer kameran in skärpan med prioritet på motivet som följs.

### För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten av bilden

Om motivet inte är skarpt, så gör så här:

1. Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i AF-sökarramen (A), och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan på motivet (AF-lås).

1. Vänta tills AE/AF-låsindikatorn (B) slutat blinka och tänds helt, och återgå sedan till den ursprungliga bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.

- Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om denna procedur så många gånger som behövs.

Se även
Fokusföljning
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst