Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Gafflingsinställningar

## Gafflingsinställningar

När punkten [Kont. tagning/självutlösare] är inställd på [Gaffling] eller [Självutlösare (gaffling)] går det att ställa in tagningsmetoden. I gafflingsläget tar kameran en serie på 3 bilder med olika inställningar. Sedan kan du välja den bästa bilden efteråt.

1. MENU (Gafflingsinställningar) önskat läge

| (EXP±0.3) | Kameran tar en serie på 3 bilder med exponeringen ändrad i följande ordning: normal, mörk, ljus. Ju större gafflingssteg, desto större skillnad i exponeringsvärdet.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Vitbalans) | Kameran tar en serie på 3 bilder med vitbalansen ändrad i följande ordning: nuvarande färgton, mot blått, mot rött. Om punkten [Vitbalans] är inställd på något annat än [Auto] ändras färgtonen baserat på vald vitbalansinställning.

Observera

- Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in när lägesomkopplaren är inställd på (Scenval).

Se även
Kont. tagning/självutlösare
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst