Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Кількість фотознімків і тривалість відеозапису > Час запису відео

## Час запису відео

У викладеній нижче таблиці вказана приблизна максимальна тривалість запису. Це загальна тривалість усіх відеофайлів. Можлива тривалість запису залежить від умов здійснення зйомки та карти пам’яті.
(h (годин), m (хвилин))

Якість/розмір | Внутрішня пам’ять | Карта пам’яті, відформатована за допомогою цього фотоапарата
Прибл. 19 Мб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб
AVC HD 24M (FX) | — | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 25 m (1 h 25 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 20 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 40 m) | 7 h 15 m (5 h 30 m)
MP4 12M | — | 15 m | 35 m | 1 h 20 m | 2 h 40 m | 5 h 30 m
MP4 6M | — | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 35 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M | — | 1 h 5 m | 2 h 20 m | 4 h 50 m | 9 h 55 m | 20 h

Число в дужках ( ) означає мінімальну тривалість запису.
Безперервна зйомка може тривати приблизно 29 хвилин. Максимальний розмір відеофайлу у форматі MP4 становить приблизно 2 Гб.
Примітка

- Тривалість відеозапису є різною, оскільки фотоапарат обладнано системою VBR (змінна швидкість передачі даних), яка автоматично налаштовує якість зображення залежно від умов зйомки.
  Під час зйомки об’єкта, який швидко рухається, зображення чіткіше, а час зйомки коротший, оскільки потрібний більший об’єм пам’яті.
  Тривалість запису також відрізняється залежно від умов зйомки, об’єкта зйомки та налаштувань розміру і якості зображення.

Нагору