Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Ruční ostření

## Ruční ostření

Pomocí ostřicího kroužku můžete ostřit ručně.

1. Nastavte přepínač transfokace/ostření na MF.

1. Otočte ostřicím kroužkem.

A: Zaostřete na pozadí.
B: Zaostřete na objekty vpředu.

- Když při nastavování ostření stisknete tlačítko FOCUS, k usnadnění ostření se zvětší zobrazení asi 7krát.

Poznámky

- Pokud je vzdálenost ostření příliš malá, na snímku se mohou objevit zrnka prachu nebo otisky prstů na objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem apod.

- Rozsah vzdálenosti ostření je omezen rozsahem transfokace.

- Když změníte způsob ostření, nastavená vzdálenost ručního ostření se vymaže.

- Informace o vzdálenosti v nastavení ručního ostření je přibližná. Namířením objektivu nahoru nebo dolů se chyba ještě zvětší.

- Pokud používáte režimy snímání nebo nastavení, které neumožňují ostření ostřicím kroužkem, režim ostření se automaticky přepne na (Více. AF), i když je přepínač transfokace/ostření nastaven na MF a na displeji se objeví .

- V následujících situacích nelze ostřit ostřicím kroužkem:

- Když je samospoušť nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]

- Když je funkce snímání úsměvu na [Zap.]

Příbuzné téma
Kontrola ručního ostření
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru