Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Automat. program

## Automat. program

Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky a hodnota clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.

1. Nastavte volič režimů na (Automat. program).

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

### Posun programu

Kombinaci hodnoty clony (hodnoty F) a rychlosti závěrky můžete změnit při ponechané hodnotě expozice, když je blesk nastaven na [Vypnout].

1. Stiskněte kolečko jog dial.

1. Otočte kolečkem jog dial.

„“ na displeji se změní na „ “ a režim snímání se změní na posun programu.

1. Otočením kolečka jog dial vyberte kombinaci clony (hodnoty F) a rychlosti závěrky.

Kolečkem jog dial můžete nastavit EV nebo ISO.

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

Ke zrušení posunu programu otočte kolečkem jog dial tak, aby se vrátil na „“.
Poznámky

- Kombinaci hodnoty clony a rychlosti závěrky nelze posunout, když je tlačítko spouště napůl stisknuté.

- Posun programu někdy nelze použít - záleží na jasu okolí.

- Nastavte volič režimů na něco jiného než „“ nebo vypnutím napájení zrušte nastavení, které jste udělali.

- Když se jas změní, změní se i hodnota clony (hodnota F) a rychlost závěrky, přičemž hodnota posunu zůstane.

- Když se změní nastavení režimu blesku, zruší se posun programu.

Příbuzné téma
Používání kolečka jog dial
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru