Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Forholdsregler/Om dette kamera > Om dette kamera > AVCHD-format

## AVCHD-format

AVCHD-formatet er blevet udviklet til high-definition digitale videokameraer til optagelse af et HD (High-Definition)-signal i 1080i*1 eller 720p*2-specifikationen ved anvendelse af en højeffektiv kodningsteknologi til komprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet anvendes til at komprimere videodata, og Dolby Digital eller Linear PCM-systemet anvendes til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i stand til at komprimere billeder mere effektivt end det konventionelle billedkomprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264-format gør det muligt at optage et high-definition videosignal, som er optaget på et digitalt videokamera, på 8 cm DVD-diske, en harddisk, flashhukommelse, hukommelseskort osv.

#### Optagelse og afspilning på kameraet

Dit kamera optager i den high-definition billedkvalitet (HD), baseret på AVCHD-formatet, som er nævnt nedenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1440×1080/60i
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1440×1080/50i
Lydsignal: Dolby Digital 2-kanal
Optagemedie: Hukommelseskort
*1 1080i-specifikation
En high-definition specifikation som anvender 1.080 effektive scannelinjer og interlace-systemet.
*2 720p-specifikation
En high-definition specifikation som anvender 720 effektive scannelinjer og progressiv-systemet.
*3 Data, som er optaget i et andet AVCHD-format end det, som er nævnt ovenfor, kan ikke afspilles på dit kamera.
Tilbage til top