Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Brug af optagefunktioner > ISO

## ISO

Justerer lysfølsomheden, når kameraet er sat til Optagelse med manuel eksponering, Auto programmeret eller [Avanceret sportsoptagelse] i Valg af motiv.
Justerer følsomheden vha. kontrolknappen i tilstanden Optagelse med manuel eksponering. I filmtilstand er [ISO] fastsat til [Auto]. Du kan ikke ændre indstillingerne.

1. Tryk på jog-hjulet for at vælge ISO-følsomheden.

1. Drej på jog-hjulet for at vælge en ønsket værdi.

| (Auto) | Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
| /////// | Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal). Der kan opnås højere ISO-indstillinger end [ISO4000] ved brug af Klar billedteknologi og overlejret serieoptagelse.

ISO-nummeret i tabellen ovenfor er den repræsentative værdi.
Drejer du på jog-hjulet øges eller reduceres ISO-følsomheden i trin af 1/3 som følger:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
Bemærkninger

- Når ISO-følsomheden er indstillet til [ISO4000] eller højere, tager det et stykke tid at optage et billede, da kameraet overlejrer billedet. Blitzen fungerer ikke sammen med disse indstillinger.

- Du kan ikke vælge [Auto], når kameraet er indstillet til Optagelse med manuel eksponering. [ISO 100] er standardindstillingen.

- Du kan kun vælge fra [Auto], [ISO 100] til [ISO 800], når optagetilstanden er indstillet til serieoptagelsestilstanden eller niveauoptagelsestilstanden.

Relateret emne
Brug af jog-hjulet
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top