Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Brug af optagefunktioner > Kont. optagelse/selvudløser

## Kont. optagelse/selvudløser

Automatisk optagelse med Portrætselvudløser
Du kan vælge Enkelt (enkeltbillede), Kontinuerlig optagelse eller Niveau som optagetilstand.

1. Tryk på / (Kont. optagelse/selvudløser) på kontrolknappen.

1. Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.

| (Enkelt optagelse) | Kameraet optager et enkelt billede uden brug af selvudløseren.
| (Kontinuerlig optagelse) | Kameraet optager op til 10 enkeltbilleder efter hinanden i en serie, når du holder udløserknappen nede.
| (Niveau) | Kameraet optager en serie på 3 billeder med forskellig indstilling for hvert billede.
| (10 sek) | Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10 sekunder. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres. Tryk igen på for at annullere.
| (2 sek) | Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2 sekunder.
| (Selvportræt, én person) | Indstiller selvudløseren til Portrætselvudløser. Når kameraet registrerer det specificerede antal ansigter, lyder der et bip, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.
| (Selvportræt, to personer)
| (Selvudløser: Kontinuerlig optag.) | Kameraet optager 10 kontinuerlige billeder, 10 sekunder efter du trykker på udløserknappen.
| (Selvudløser (Niveau)) | Kameraet starter niveauoptagelse, 10 sekunder efter du trykker på udløserknappen.

Tips til forebyggelse af sløring
Hvis dine hænder eller krop bevæger sig, mens du holder kameraet og trykker på udløserknappen, opstår der "kamerarystelse".
Der opstår ofte kamerarystelse under forhold med svag belysning eller langsomme lukkerhastigheder, som f.eks. dem i tilstandene (Natportræt) eller (Nattescene).
For at reducere kamerarystelse skal du indstille selvudløseren til en 2-sekunders forsinkelse og afstive armene mod siderne af kroppen, efter du har trykket på udløserknappen.
Bemærkninger

- [Blitz] er indstillet til [Fra] i kontinuerlig eller niveauoptagetilstand.

- Når der er valgt [Kontinuerlig optagelse], justeres [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] for det første billede, og disse indstillinger anvendes også til de andre billeder.

- Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller et hukommelseskort er fyldt op, stopper serieoptagelsen.

- Billedformatet indstilles til [VGA] under optagelse til den interne hukommelse.

### Automatisk optagelse med Portrætselvudløser

Ret objektivet mod dig selv så det valgte antal ansigter gengives på skærmen. Udløseren aktiveres automatisk. Du skal ikke bevæge kameraet efter biplyden.

- Du kan også optage et billede ved at trykke på udløserknappen, mens du bruger denne funktion.

Relateret emne
Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Interval for kont. optagelse
Niveauindstillinger
Tilbage til top