Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Standbild-Aufnahmemodus > Aufnehmen mit Ver- schlusszeitpriorität

## Aufnehmen mit Ver- schlusszeitpriorität

Sie können Standbilder nach manueller Einstellung der Verschlusszeit aufnehmen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Aufnehmen mit Ver- schlusszeitpriorität).

1. Drücken Sie das Jograd.

1. Drehen Sie das Jograd, um den Verschlusszeitwert auszuwählen.

- Sie können eine Verschlusszeit zwischen 1/4000 Sekunde und 30 Sekunden wählen.

- Sie können den EV-Wert oder ISO-Wert mit dem Jograd einstellen.

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

Hinweise

- Bei kurzer Verschlusszeit kann die Lichtmenge trotz Blitzauslösung unzureichend sein.

- Falls nach der Durchführung der Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielt wird, blinken die Einstellwertanzeigen auf dem Bildschirm, wenn der Auslöser halb niedergedrückt wird. Sie können in diesem Zustand aufnehmen, aber wir empfehlen, die blinkenden Einstellwerte erneut einzustellen.

- Wird die ISO-Empfindlichkeit auf 4000 oder höher eingestellt, kann keine längere Verschlusszeit als 1/4 Sekunde benutzt werden. Um eine längere Verschlusszeit als 1/4 Sekunde zu benutzen, stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf 3200 oder weniger ein.

Verschlusszeit-Einstellbereich
ca. ×1,3
ca. ×30

- Verschlusszeiten von einer Sekunde oder länger werden mit [˝] (z. B. 1˝) angezeigt.

- Wenn Sie eine längere Verschlusszeit wählen, ist die Verwendung eines Stativs zu empfehlen, um Verwackeln zu verhüten.

- Wenn Sie längere Verschlusszeiten wählen, wird mehr Zeit für die Datenverarbeitung benötigt.

- Überschreitet die Verschlusszeit einen bestimmten Schwellenwert, so wird die Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückungsfunktion automatisch aktiviert, um Bildrauschen zu reduzieren, und erscheint auf dem Monitor.

Info zur Verschlusszeit
Wenn Sie eine kürzere Verschlusszeit einstellen, erscheinen bewegte Objekte, wie z. B. laufende Personen, Autos oder spritzendes Wasser usw., still stehend.
Wenn Sie eine längere Verschlusszeit einstellen, werden die Spuren von bewegten Objekten, z. B. von einer Flussströmung usw., sichtbar. Sie können natürlicher wirkende Live-Action-Bilder aufnehmen.
Verwandtes Thema
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben