Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Aufnahme-Einstellungen > Benutzerdef. Taste

## Benutzerdef. Taste

Sie können die Taste CUSTOM (Anpassung) mit häufig benutzten Funktionen belegen.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein.

1. MENU (Einstellungen) (Aufnahme-Einstellungen) [Benutzerdef. Taste] gewünschter Modus

| AEL | AE-Speicher/AE-Speicher aufgehoben
| Weißabgleich | Stellt den Weißabgleich ein.
| ND-Filter | Aktiviert den ND-Filter
| Messmodus | Stellt den Messmodus ein.
| Auslösung bei Lächeln | Stellt den Lächelauslöser ein.

Hinweis

- Die Taste CUSTOM ist im Einfach-Modus nicht verfügbar.

Verwendung des AE-Speichers

- Mithilfe des AE-Speichers können die für die Belichtungseinstellung verwendeten Lichtmesswerte fixiert werden. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie mehrere Bilder aufnehmen wollen, ohne die Belichtung zu ändern, oder eine Belichtung wählen wollen, die nicht mit der Fokusposition kompatibel ist.
  Mit jedem Drücken der Taste CUSTOM ändert sich der AE-Speicher wie folgt:
  AE-Speicher AE-Speicher aufgehoben AE-Speicher
  Wenn Sie jedoch andere Bedienungsvorgänge durchführen, wie z. B. Drücken und Drehen des Jograds, wird der AE-Speicher u. U. aufgehoben.

- Der AE-Speicher kann nur mit der Taste CUSTOM verwendet werden.

Zurück nach oben