Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > Χειροκίνητη εστίαση

## Χειροκίνητη εστίαση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειροκίνητο δακτύλιο για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση.

1. Ρυθμίστε το διακόπτη ζουμ/εστίασης σε MF.

1. Περιστρέψτε το χειροκίνητο δακτύλιο.

A: Εστίαση στο φόντο
B: Εστίαση στο προσκήνιο

- Κατά τη ρύθμιση της εστίασης, εάν πατήσετε το κουμπί FOCUS, θα γίνει μεγέθυνση της οθόνης κατά 7 φορές για να επιτρέπεται πιο εύκολη εστίαση.

Παρατηρήσεις

- Εάν η απόσταση εστίασης που ρυθμίστηκε είναι πολύ κοντά, η εικόνα μπορεί να εμφανίζει σκόνη ή δαχτυλιές στο φακό. Σκουπίστε το φακό με ένα μαλακό πανί, κτλ.

- Το εύρος απόστασης εστίασης είναι περιορισμένο ανάλογα με την κλιμάκωση ζουμ.

- Όταν αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης, η απόσταση της χειροκίνητης εστίασης που ρυθμίσατε διαγράφεται.

- Οι πληροφορίες ρύθμισης της απόστασης στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης είναι προσεγγιστικές. Εάν στρέψετε το φακό προς τα πάνω ή προς τα κάτω, το σφάλμα αυξάνεται.

- Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες λήψης ή ρυθμίσεις που δεν σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την εστίαση με το χειροκίνητο δακτύλιο, η λειτουργία εστίασης μεταβαίνει αυτόματα σε (Πολλαπλή AF), ακόμη και εάν ο διακόπτης ζουμ/εστίασης είναι ρυθμισμένος σε MF και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειροκίνητο δακτύλιο για να ρυθμίσετε την εστίαση υπό τις εξής συνθήκες:

- Όταν ο αυτόματος χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων]

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι στο [Ναι]

Σχετικό θέμα
Έλεγχος χειροκίνητης εστίασης
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή