Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση με τον υπολογιστή σας > Συνιστώμενο περιβάλλον υπολογιστή > Συνιστώμενο περιβάλλον υπολογιστή

## Συνιστώμενο περιβάλλον υπολογιστή

Συνιστάται το ακόλουθο περιβάλλον υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό "PlayMemories Home" (Windows) και "Music Transfer" (Windows/Mac) και εισάγετε εικόνες μέσω σύνδεσης USB.

#### Windows

Λειτουργικό σύστημα (προ-εγκατεστημένο) | Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7 SP1
CPU | Intel Pentium III 800 MHz ή ταχύτερος (Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών υψηλής ευκρίνειας: Απαιτείται επεξεργαστής Intel Core Duo 1,66 GHz ή ταχύτερος/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ή ταχύτερος (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ή ταχύτερος κατά την επεξεργασία ταινιών AVC HD (FX/FH) και επεξεργαστής Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ή ταχύτερος κατά την επεξεργασία ταινιών AVC HD (PS).)
Μνήμη | Windows XP: 512 MB ή περισσότερα (συνιστάται 1 GB ή περισσότερα.) Windows 7/Windows Vista: 1 GB ή περισσότερα
Σκληρός δίσκος (Χώρος δίσκου που απαιτείται για εγκατάσταση) | Περίπου 500 MB
Οθόνη | 1.024×768 κουκκίδες ή περισσότερο

*1 Δεν υποστηρίζονται εκδόσεις 64 bit και Starter (Edition).
Απαιτούνται Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ή νεότερη για τη δημιουργία δίσκου με την εγκατάσταση του "Expanded Feature".
*2 Δεν υποστηρίζεται το Starter (Edition).

#### Mac

Λειτουργικό σύστημα (προ-εγκατεστημένο) | Σύνδεση USB: Mac OS X v10.3 έως v10.7 Music Transfer: Mac OS X v10.4 έως v10.7*

* Εξοπλισμένος με Intel processor
Παρατηρήσεις

- Η λειτουργία δεν εξασφαλίζεται σε περιβάλλον που βασίζεται σε αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων όπως περιγράφεται ανωτέρω ή σε περιβάλλον πολλαπλής εκκίνησης.

- Αν συνδέσετε δύο ή περισσότερες συσκευές USB σε έναν υπολογιστή ταυτόχρονα, μερικές συσκευές, περιλαμβανομένης της κάμερας, μπορεί να μη λειτουργούν, ανάλογα με τον τύπο των συσκευών USB που χρησιμοποιείτε.

- Αν συνδέσετε την κάμερα με διασύνδεση USB που είναι συμβατή με Hi-Speed USB (USB 2.0) είναι δυνατή η προηγμένη μεταφορά (μεταφορά υψηλής ταχύτητας) επειδή η κάμερα είναι συμβατή με Hi-Speed USB (USB 2.0).

- Όταν ο υπολογιστής σας επανεκκινεί από λειτουργία αναστολής ή αναμονής, η επικοινωνία μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή σας ίσως να μην αποκατασταθεί ταυτόχρονα.

Πίσω στην κορυφή