Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > Αυτόματη εστίαση

## Αυτόματη εστίαση

Χρήση του AF σε ευέλικτο σημείο
Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης. Χρησιμοποιήστε το μενού όταν δυσκολεύεστε να επιτύχετε σωστή εστίαση με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης.
Το AF σημαίνει "Auto Focus" (Αυτόματη εστίαση), που είναι μια λειτουργία η οποία προσαρμόζει αυτόματα την εστίαση.
Το επιλεγμένο καρέ εύρεσης εύρους AF εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Ρυθμίστε το διακόπτη ζουμ/εστίασης σε AF/ZOOM.

1. Πατήστε το κουμπί FOCUS.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στο κουμπί ελέγχου.

| (Πολλαπλή AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα σε όλο το εύρος του καρέ εύρεσης. Όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση σε λειτουργία λήψης ακίνητων εικόνων, εμφανίζεται ένα πράσινο καρέ γύρω από την περιοχή που βρίσκεται σε εστίαση. Όταν η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι ενεργή, το AF λειτουργεί με προτεραιότητα σε πρόσωπα.
| (Κεντρική AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα στο κέντρο του καρέ εύρεσης. Αν χρησιμοποιήσετε μαζί τη λειτουργία κλειδώματος AF, μπορείτε να συνθέσετε την εικόνα όπως εσείς θέλετε.
| (AF σε ευέλικτο σημείο) | Σας επιτρέπει να μετακινήσετε το καρέ εύρεσης εύρους AF σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμείτε στην οθόνη LCD και να εστιάσετε σε ένα εξαιρετικά μικρό θέμα σε μια στενή περιοχή.

Παρατηρήσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε τις παρακάτω λειτουργίες, το καρέ εύρεσης εύρους AF απενεργοποιείται και εμφανίζεται μια διάστικτη γραμμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η κάμερα λειτουργεί για να εστιάσει στα θέματα στο κέντρο της οθόνης.

- Λειτουργίες ζουμ διαφορετικές από το οπτικό ζουμ

- Φωτισμός AF

- Όταν η λειτουργία εστίασης είναι σε ρύθμιση διαφορετική από [Πολλαπλή AF], δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου.

- Αν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση εστίασης, η κάμερα εστιάζει με προτεραιότητα στο θέμα που θα παρακολουθήσει.

### Χρήση του AF σε ευέλικτο σημείο

Αυτό είναι χρήσιμο όταν φωτογραφίζετε με τη χρήση τρίποδου και το θέμα δεν βρίσκεται στο κέντρο του καρέ.

1. Πατήστε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε τη θέση του καρέ εύρεσης εύρους AF (A) στο σημείο που θέλετε να εστιάσετε και κατόπιν πατήστε .

Το χρώμα του καρέ εύρεσης εύρους αλλάζει από κίτρινο σε λευκό.
Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση, πατήστε ξανά στο κέντρο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την πρόχειρη θέση με το χειριστήριο επιλογής.
Παρατήρηση

- Όταν αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης, το καρέ εύρεσης εύρους AF που ρυθμίσατε διαγράφεται.

Σχετικό θέμα
Παρακολούθηση εστίασης
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή